**İDARİ ŞARTNAME**

1. **YATIRIMCI :** Yasin Çakır Un Sanayi. Tic. A.Ş. ESKİŞEHİR
2. **PROJENİNİ ADI :** Un Fabrikası Kapasite Artırımı Ve Teknoloji Yenileme Projesi.
3. **YAPTIRILACAK İŞİN CİNSİ :** Projede yer alan 14 Adet Tam Otomatik Tek Katlı Vals (250X1000) ile 1 Adet Tam Otomatik Çift Katlı Vals (250X1000) satın alınması ve montajlarının yapılmasını kapsamaktadır.
4. **MALIN CİNSİ, ÖZELLİKLERİ VE MİKTARI:** Makine Ekipman Teknik Şartnamesinde belirtildiği şekildedir.
5. **İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:** Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca KKYDP Ekonomik Yatırımlar kapsamında uygulamaya konulan *"Satınalma El Kitabında"* yer alan esas ve usuller geçerlidir.
6. **MALIN TESLİM EDİLME VE TESLİM ALMA ŞEKLİ, ŞARTLARI**: Yüklenici firma yapılacak işi/satın alınacak malı sözleşmenin imzalanmasından sonra, projede ön görülen süreler içerisinde teslim edecektir.
7. **İDARENİN SATIN ALIMI YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLDUĞU**: İdare satın alınacak hizmeti seçmede serbesttir.
8. **TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME ŞEKLİ, ZAMANI**: İhale şeffaf ve açık yapılacak, yapılan teklifler en geç 10 gün içerisinde değerlendirilecek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğünün İhale Uygunluk Görüşü alındıktan sonra ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapılacak ve işe başlanacaktır.
9. **MAL BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ:** Mal bedelinin ödeme şekli; Türk Lirası ve KDV HARİÇolarak Satın Alma El Kitabında belirtildiği şekilde olacaktır.
10. **VERGİ, RESİM VE HARÇLARLA VB. GİBİ GİDERLERİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ:** Vergi, resim ve harçlar ile işçi sigortaları(primi) yüklenici firma tarafından ödenecektir.
11. **GARANTİ, BAKIM İMKÂNLARI VE YEDEK PARÇA SAĞLAMA KOLAYLIĞI:** Yüklenici firma montajı yapılan makine ve donanımları için en az 1 yıl garanti verecek ve bakım ve yedek parça sağlama taahhüdünde bulunacaktır.
12. **FİYAT GARANTİSİ:** Yapılacak tüm imalatlarda kesinlikle fiyat farkı ödenmeyecektir.
13. **İŞ GÜVENLİĞİ:** Yapılacak işlerin iş güvenliği yüklenici firmalar tarafından sağlanacaktır.

**MAKİNE EKİPMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**I. TANIMLAR:**

Bu şartnamede geçen;

1. YATIRIMCI ve ŞİRKET :Yasin Çakır Un Sanayi. Tic. A.Ş..ni,

 YÜKLENİCİ : İhaleyi alan firma veya şahısları,

 ifade eder.

**II. GENEL HÜKÜMLER:**

 **Madde-1:** Mevcut mevzuat hükümlerine(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Satın Alma El Kitabı’na) göre, Yasin Çakır Un Sanayi. Tic. A.Ş. tarafından uygulanacak olan *“Un Fabrikası Kapasite Artırımı Ve Teknoloji Yenileme Projesi”nin* Makine ve Ekipman alım işleri yapılacaktır. Şirketi, imza yetkilisi Selim ÖĞÜTÜR ve Yiğit ÖĞÜTÜR temsil edecektir.

 **Madde-2:** Satın alınacak makine ve ekipmanların Teknik Özellikleri bu Şartnamenin *"III. Makine ve Ekipman Teknik Özellikleri"* Bölümünde belirtildiği gibidir. İş bitiminde yüklenici firma ve/veya firmalar; işin bittiğine dair Şirketten ve Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden “*Uygunluk Onayı*” alacaktır.

 **Madde-3:** Yatırımcı tarafından; *satın alınacak makine ve ekipmanlar ayrı ayrı ihale edilebileceği gibi, tek bir yükleniciye de ihale edilebilecektir.* Satın alınacak *Makine ve Ekipmanlar Eskişehir teslimi olup, nakliye ve montaj giderleri fatura fiyatına dahil olacaktır*.

**Madde-4:** Makine ve ekipmanların bedeli, Satın Alma El Kitabındaki usullere göre yapılacaktır. Ödemeler, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde Satın Alma Kitabındaki hükümlere göre yapılacak olup, bu programın ortaya koyduğu detaylar ([www.tarim.gov.tr](http://www.tedgem.gov.tr) sitesinde verildiği haliyle) yer almaktadır.

 **Madde-5:** Bu Şartnamede olmayan hususlarda T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞ ŞARTNAMELER VE TEKNİK ESASLAR GEÇERLİDİR.

**III.** **MAKİNE VE DONANIM TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. **SATIN ALINACAK MAKİNE VE EKİPMANLAR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SIRA NO** |   | **MİKTARI****(Adet)** |
| **MAKİNE VE EKİPMANLAR**  |
|  |
| 1 | Tam Otomatik Tek Katlı Vals (250X1000) | 14  |
| 2 | Tam Otomatik Çift Katlı Vals (250X1000) | 1  |

1. **TEKNİK ÖZELLİKLER:**
2. **TAM OTOMATİK TEK KATLI VALS** (250X1000)**: 14 Ad**

|  |
| --- |
| * Gövde : Tek Katlı Valsler 10 mm. olacak,
 |
| * Saç Ereğli Kalite No.: THRU 3237, CCRS 6112 , HRP 6222 olacak,
 |
| * Saç kesimleri lazer, imalat parçaları CNC. olacak,
 |  |
| * Ön ve yan kapaklarda ses izolasyonu olacak,
 |
| * Driver İle Hız Kontrolü yapılabilecek,
* Driverler Panoya yerleştirilecek,
* Tanelik Redüktörlü Motor ile çalışacak,
* Tanelik Red.: Nord olacak,
 |
| * Motor olmayacak, mevcut motorlar kullanılacaktır.
 |
| * Tanelik merdane mili :

-AISI 4140 olacak, |
| -Çift merdane olacak, |  |
| * Vals topu mili özelliği :

-Çelik olacak, |  |
| -Top mili rulman yerleri taşlanacak, |  |
| -Top bombesi mikrometre ile ölçülecektir, |
| * Top sıyırıcı : Ağırlık veya pnöm. kontrol olacak,
 |
| * Liso toplar bıçaklı, kırmalar fırçalı olacak,
* Toplar Poly-V Kayış İle çalışacak,
 |
| * Yatak ve dişli dökümü : GGG 50 Sfero olacak,
 |
| * Rulman : SKF olacak,
 |
| * Poly-V kayış sistemi olacak,
 |
| * Pneumatik Tesisat : Festo olacak,
 |  |
| * Ayar saati, Şartlandırıcı (Hava ayarlayıcı) olacak,
 |  |
| * Tanelikler elektronik kumanda sistemli olacak,
 |
| * Panelde merdane devrini manuel ayarlama olacak,
 |
| * Max.-Min. seviye ayarlama ve akım gösterimi olacak,
 |
| * Hız kontrol grubu : Telemecanique veya Çubuklu seviye Sensörü olacak,
 |
| * Manuel motor-stop butonu olacak,
 |
| * Vals kasnakları 17x5 kanallı olacak,
 |  |
| * Elektrostatik çözülmez boyalı olacak,
 |  |
| * Rulman ve top sökme aparatları olacak,
 |  |
|  |  |
|  |

1. **TAM OTOMATİK ÇİFT KATLI VALS** (250X1000)**: 1 Ad**

|  |
| --- |
| * Gövde : Tek Katlı Valsler 10 mm. olacak,
 |
| * Saç Ereğli Kalite No.: THRU 3237, CCRS 6112 , HRP 6222 olacak,
 |
| * Saç kesimleri lazer, imalat parçaları CNC. olacak,
 |  |
| * Ön ve yan kapaklarda ses izolasyonu olacak,
 |
| * Driver İle Hız Kontrolü yapılabilecek,
* Driverler Panoya yerleştirilecek,
* Tanelik Redüktörlü Motor ile çalışacak,
* Tanelik Red.: Nord olacak,
 |
| * Motor olmayacak, mevcut motorlar kullanılacaktır.
 |
| * Tanelik merdane mili :

-AISI 4140 olacak, |
| -Çift merdane olacak, |  |
| * Vals topu mili özelliği :

-Çelik olacak, |  |
| -Top mili rulman yerleri taşlanacaktır, |  |
| -Top bombesi mikrometre ile ölçülecektir, |
| * Top sıyırıcı : Ağırlık veya pnöm. kontrol olacak,
* Toplar Poly-V Kayış İle Çalışacak,
 |
| * Liso toplar bıçaklı, kırmalar fırçalı olacak,
 |
| * Yatak ve dişli dökümü : GGG 50 Sfero olacak,
 |
| * Rulman : SKF olacak,
 |
| * Poly-V kayış sistemi olacak,
 |
| * Pneumatik Tesisat : Festo olacak,
 |  |
| * Ayar saati, Şartlandırıcı (Hava ayarlayıcı) olacak,
 |  |
| * Tanelikler elektronik kumanda sistemli olacak,
 |
| * Panelde merdane devrini manuel ayarlama olacak,
 |
| * Max.-Min. seviye ayarlama ve akım gösterimi olacak,
 |
| * Hız kontrol grubu : Telemecanique veya Çubuklu Seviye Sensörü olacak,
 |
| * Manuel motor stop butonu olacak,
 |
| * Vals kasnakları 17x5 kanallı olacak,
 |  |
| * Elektrostatik çözülmez boyalı olacak,
 |  |
| * Rulman ve top sökme aparatları olacaktır.
 |  |
|  |  |
|  |

# Ek1.a: Teklif İsteme Belgesinin Hazırlanması

#  Tarih: .../11/2018

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

 (I) Tam Otomatik Tek Katlı Vals (250X1000) -14 Ad

 (II) Tam Otomatik Çift Katlı Vals (250X1000) - 1 Ad

2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

 Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı No:8 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Telefon : 0.222.231 10 70 - GSM: 0.532.202 3283

 Faks : 0.222.231 30 71

4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

5. Teklifler en geç 20/11/2018 Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir.

7. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

 (I) FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

Teslim Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı No:8

 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

(III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz:

 Telefon : 0.222.231 10 70 - GSM: 0.532.202 3283

 Faks : 0.222.231 30 71

Web adresi : [www.yasincakirun.com](http://www.yasincakirun.com)

Saygılarımızla,

Selim ÖĞÜTÜR - İsmail Yiğit ÖĞÜTÜR (Görevlinin Adı, Unvanı/Görevi)

Yasin Çakır Un Sanayi. Tic. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı No:8 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

 (Kurum Adı- Adresi)

# Ek1.b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

 Sipariş No : 26.2.BÜİ.12.00003/Mal/01

 Sipariş Tarihi : ­­­­­­.../11/2018

 Alıcının Adı : Yasin Çakır Un Sanayi. Tic. A.Ş.

 Alıcının Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı No:8 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

 Telefon No. : 0.222.231 10 70 - GSM: 0.532.202 3283

 Faks No. : 0.222.231 30 71

 Konu : 14 Ad Tam Otomatik Tek Katlı Vals (250X1000) ve 1 Ad

 Tam Otomatik Çift Katlı Vals (250X1000) ’in temin işi.

KİME: {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}

 ­­­­­­­­A FİRMASININ ADI VE ADRESİ

Sayın Yetkili:

 Yukarıdaki ürünler için 20/11/2018 tarihinde vermiş olduğunuz bila sayılı 0,00 TL tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.

 Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

Saygılarımızla,

Selim ÖĞÜTÜR - İsmail Yiğit ÖĞÜTÜR (Görevlinin Adı)

(Unvanı/Görevi)

Yasin Çakır Un Sanayi. Tic. A.Ş.

 (Kurum Adı)

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı No:8 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

 (Adres)

**Ek1.c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)**

Projenin Adı : Un Fabrikası Kapasite Artırımı Ve Teknoloji Yenileme Projesi

Alıcı : Yasin Çakır Un Sanayi. Tic. A.Ş.

Satıcı : A FİRMASI

Sözleşme no : 26.2.BÜİ.12.00003/Mal/01

1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No: | Malın Cinsi/ Kalem No. | Miktar Ad | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | Teslim Süresi |
| 1 | Tam Otomatik Tek Katlı Vals (250X1000) | 14 |  |  |  100 Gün |
| 2 | Tam Otomatik Çift Katlı Vals (250X1000) | 1 |  |  | 100 Gün |
| Genel Toplam  |  |  |

 KDV (%):

 Toplam:

(*Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır*)

 Yedek Parçalar : Teknik Şartnamede belirtildiği gibi olacak.

 Araçlar ve Aksesuarlar : Teknik Şartnamede belirtildiği gibi olacak.

Kullanma Kılavuzları : eğer varsa belirtiniz. {*Alıcı tarafından belirtilecektir*}

 Bakım Koşulları : İdari ve Teknik Şartnamede belirtildiği gibi olacak.

2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz. İdari ve Teknik Şartnamede belirtildiği gibi olacak.

6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: *{Alıcı tarafından belirtilecektir}* İdari ve Teknik Şartnamede belirtildiği gibi olacak.

7. İstenen teknik özellikler : Teknik Şartnamede belirtildiği gibi olacak.

 (I) Genel Tanım

 (II) Teknik Özellikler ve Standartlar

 (III) Performans değerleri

 Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder *{İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}*

8. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

 TEDARİKÇİNİN ADI : FİRMA A

 Yetkili Kişinin İmzası :

 Yer : FİRMA A'NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ İL

 Tarih : 20/11/2018

**FİRMALARIN TEKLİF DOSYASINA KOYACAKLARI BELGELER :**

**(TEKLİF DOSYALARI 2 SURET OLARAK HAZIRLANACAKTIR)**

1. Esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış **Faaliyet Belgesi**-Yeni tarihli-bir asıl bir fotokopi-2 suret (Fotokopi firma kaşeli imzalı)
2. **Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri fotokopisi**, -(2 suret fotokopi firma kaşeli imzalı)
3. Teklifi imzalayan kişinin **İmza Sirküleri**-(2 suret fotokopi firma kaşeli imzalı)
4. **Vergi levhası**-(2 suret fotokopi firma kaşeli imzalı)
5. **Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge-(**2 suret fotokopi firma kaşeli imzalı)
6. Ana bayi ise **Ana Bayilik Sözleşmesi**- (2 suret fotokopi firma kaşeli imzalı)
7. Üretici veya ana bayi değil ise **Banka Referans Mektubu** (teklif edilen bedelin en az %20’ si kadar) - (bir asıl bir fotokopi-2 suret, Fotokopi firma kaşeli imzalı)
8. Eğer firma;

a) **Üretici ise** sadece üretici olduğunu gösterir belgenin tasdikli 2 suret fotokopisini koyacak 6 ve 7. maddelerle ilgili hiç bir şey yapmayacak;

b)**Ana Bayi ise** sadece **Ana Bayilik Sözleşmesinden 2 suret tasdikli fotokopi koyacak** 5 ve 7.ci maddelerle ilgili hiç bir şey yapmayacak;

c)**Üretici veya Ana Bayi değilse** 5 ve 6. maddelerle ilgili hiç bir şey yapmayacak, teklif ettiği bedelin en az %20’ si kadar yeni tarihli **Banka Referans Mektubu alacak** aslı ile birlikte 1 adet fotokopi çekerek kaşeleyip imzalayarak teklif dosyasına koyacak.

**ÖNEMLİ NOT:** "**Banka Referans Mektubu**" firmanın kredibilitesini gösteren düz bir yazı, **Banka Teminat Mektubu değil** hiç bir masrafı yok, genellikle **firmalar Referans Mektubu ile Teminat Mektubunu karıştırıyorlar.**